**Formularz cenowy**

**(część I zamówienia)**

Dotyczy zakupu i dostawy napędu taśmowego streamera IBM LTO Ultrium 4 dla Urzędu Statystycznego
w Białymstoku:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Przedmiot zamówienia** | **Nazwa oferowanego sprzętu** | **Ilość sztuk** | **Cena jednostkowa netto (zł)** | **Wartość netto (zł)** | **Wartość brutto (zł)** | **zastosowana stawka podatku VAT (%)** |
| ***a*** | ***b*** | ***c*** | ***d*** | ***e*** | ***f*** | ***g*** | ***h*** |
| 1 | napęd taśmowy streamer IBM LTO Ultrium 4, zgodny z opisem w tabeli 2 |  | 1 |  |  |  |  |
| **Razem:** |  |  |  |

**Tabela 2**

**napęd taśmowy streamer IBM LTO Ultrium 4: 1 sztuka**

| **L.p.** | **Parametr** | **Wymagania minimalne** | **Oferta wykonawcy****Poniżej należy wpisać nazwę producenta, typ, model oferowanego urządzenia i dodatkowo dołączyć wraz z formularzem cenowym następujące dokumenty lub podać odnośniki do stron producenta na których są parametry oferowanego sprzętu.****W kolejnych polach należy podać oferowane parametry sprzętu w stosunku do minimalnych wymagań i potwierdzić spełnianie wymagań opisowych.** |
| --- | --- | --- | --- |
| **napęd taśmowy streamer IBM LTO Ultrium 4** |  |
| 1 | Zapewnienie kompatybilności | Streamer powinien posiadać parametry techniczne, odpowiadające urządzeniu IBM LTO Ultrium 4 SAS (IBM part number: 95P4829), z przeznaczeniem do pracy w bibliotece taśmowej IBM TS 3310 typ 3576-L5B |  |
| 2 | Technologia obsługiwanych nośników danych | LTO Ultrium 4 |  |
| 3 | Interfejs  | SAS |  |
|  | Gwarancja, naprawy gwarancyjne | minimum 12 miesięcy Gwarancja Wykonawcy realizowana od daty podpisania końcowego protokołu odbioru świadczona w miejscu instalacji sprzętu. Usunięcie awarii w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 7.00 - 15.00 telefonicznie, faksem, lub e-mail). Serwis urządzeń realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta na jednakowych warunkach przez cały okres trwania gwarancji. Wykonawca na własny koszt, w razie potrzeby zapewni transport do i z serwisu. |  |

 **…………………………………………………………………………….**

 *(czytelny podpis osoby uprawnionej)*