*Załącznik nr 3*

**Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa dla Urzędu Statystycznego w Białymstoku 4 monochromatycznych urządzeń wielofunkcyjnych, przeznaczonych do wykorzystania podczas opracowania wyników NSP 2021. Dostawa obejmuje następujący przedmiot zamówienia, wymieniony w Tabeli 1:

**Tabela 1**

**Przedmiot zamówienia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość |
| 1. | monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne, zgodne z opisem w tabeli 2 | 4 |

**Oferowane monochromatyczne urządzenia wielofunkcyjne powinny**:

* być fabrycznie nowe, wyprodukowane z fabrycznie nowych podzespołów i posiadać min. 36 miesięczną gwarancję, szczegółowo opisaną w tabeli 2;
* spełniać minimalne wymagania określone w tabeli 2;
* być dostarczone do siedziby Zamawiającego w określonym w zapytaniu ofertowym terminie;
* być sprawdzone ilościowo i uruchomione w siedzibie Zamawiającego przed podpisaniem protokołu odbioru.

**Wykonawca powinien przekazać wraz z formularzem cenowym następujące dokumenty:**

1. potwierdzenie spełnienia wymagań odnośnie parametrów technicznych sprzętu, opisanych w tabeli 2 – na podstawie podania w formularzu cenowym stosownego linku do strony producenta lub załączenia dokumentacji technicznej z opisem parametrów sprzętu w oferowanej konfiguracji;
2. potwierdzenie, że oferowany sprzęt posiada oznaczenie CE (Conformité Européenne) – na podstawie podania w formularzu cenowym stosownego linku do strony producenta lub załączenia dokumentu o spełnianiu przez oferowany sprzęt wymogów oznaczenia CE (Conformité Européenne).

**Tabela 2**

**monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne: 4 sztuki**

| **L.p.** | **Parametr** | **Wymagania minimalne** |
| --- | --- | --- |
| **monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne formatu A4** | | |
| 1 | Funkcje | Czarno-biała drukarka sieciowa, kopiarka, kolorowy skaner sieciowy z możliwością zapisu dokumentów na dysku sieciowym |
| 2 | Technologia druku | Laserowa lub LED |
|  | **Drukarka:** |  |
| 3 | Format papieru | A4 |
| 4 | Rozdzielczość druku | 600x600 [dpi] |
| 5 | Pamięć operacyjna RAM [MB] | 128 MB |
| 6 | Języki drukowania i emulacje | PCL5 /PCL 6 , Adobe PostScript Level 3 |
| 7 | Szybkość drukowania w formacie A4 | 35 [str./min] |
| 8 | Druk dwustronny (dupleks) | wymagany automatyczny |
| 9 | Drukowanie poufne | wymagane |
| 10 | Pojemność kasety lub kaset podajnika papieru | 250 arkuszy |
| 11 | Opcjonalny podajnik papieru | możliwość rozszerzenia pojemności podajnika papieru o dodatkowe min. 500 arkuszy |
| 12 | Pojemność tacy odbiorczej | 100 arkuszy |
| 13 | Porty | USB 2.0, sieciowy 10/100 baseTX Ethernet |
|  | **Skaner:** |  |
| 14 | Rozdzielczość optyczna | 600x600 [dpi] |
| 15 | Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | 50 arkuszy |
| 16 | Format | PDF, JPEG, |
| 17 | Skanowanie do: | FTP, pamięć USB, udział sieciowy |
|  | **Kopiowanie:** |  |
| 18 | Rozdzielczość | 600x600 [dpi] |
| 19 | Szybkość kopiowania | 35 [str./min] |
| 20 | Kopiowanie dwustronne | Wymagane automatyczne |
|  | **Pozostałe parametry:** |  |
| 21 | Kable przyłączeniowe | USB, RJ45 kategoria 6; każdy 3 m |
| 22 | Sterowniki | zgodne z Windows 10 |
| 23 | Obsługiwana gramatura papieru | Co najmniej do 200 g/m2 |
| 24 | Pojemność tonerów standardowych | Dostępność oryginalnych tonerów standardowych producenta na min. **15 000** stron przy pokryciu 5% strony A4 wg deklaracji producenta. |
| 25 | Panel sterujący z wyświetlaczem LCD | TAK |
| 26 | Zasilanie urządzenia | 230V ± 10%, 50 Hz, kabel zasilający, wtyczka polska; |
| 27 | Oznaczenie CE | Oferowany sprzęt powinien posiadać oznaczenie CE (Conformité Européenne). |
| 28 | Gwarancja, naprawy gwarancyjne | 36 miesięcy  Gwarancja Wykonawcy realizowana od daty podpisania końcowego protokołu odbioru świadczona w miejscu instalacji sprzętu. Usunięcie awarii w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 7.00 - 15.00 telefonicznie, faksem, lub e-mail).  Serwis urządzeń realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta na jednakowych warunkach przez cały okres trwania gwarancji. Wykonawca na własny koszt, w razie potrzeby zapewni transport do i z serwisu. |
| 29 | Zestaw startowy materiałów eksploatacyjnych | Zamawiający wymaga do oferowanego urządzenia zestawu startowego oryginalnych materiałów eksploatacyjnych producenta urządzenia:   * zapewniający wydajność min. **1 500** stron przy pokryciu 5% strony A4 wg deklaracji producenta. |

**Sporządził: Marcin Kozłowski**